|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
| (Министерство) |   | (город) |
|   |   |   |
| (трест) |   | (заказчик) |
|   |   |   |
| (монтажное управление) |   | (объект) |
|   |   | 200   г. |
| (участок) |   |   |

## АКТосмотра канализации из труб перед закрытием

Комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| представителя монтажной организации |  |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя заказчика |  |
|  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| произвела осмотр |  | труб, проложенных в |
|   | (материал) |   |
|  |
| (место укладки) |

При осмотре установлено:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прокладка труб произведена по чертежам № |  |
|  |
| (наименование проектной организации) |

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации

|  |
| --- |
|  |
| (при наличии отклонения указывается, кем согласованы, N чертежа и дата согласования) |
| 3. Соединения труб выполнены |  | , электрический |
| контакт на стыках металлических труб обеспечен |  |
|   | (чем) |

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |
|   | (подпись) |
| Представитель монтажной организации |  |
|   | (подпись) |